〜各種ゲージ位置変更方法〜

CNSファイル内の記述を変更することで

サポートゲージ
ブラストゲージ
切り札ゲージ
クライマックスゲージ
ポテンシャルアイコン
CLIMAXモードアイコン

各種位置を変更することができます。

左右には変更できませんが、上下の位置をそれぞれ個別に変えることができます。
お使いのadd-on、Life Barによってパワーゲージの下に各種ゲージが隠れて見づらい場合などにご利用ください。

変更の仕方は[Statedef -3]の一番最初の方に


;各種ゲージ表示位置設定
;各項目 value=? の?部分 をお好みの数字に変えてください。
;正数だと下に下がって、負数（-）をつけると上に上がります。
;あまり大きい数字を入れると画面外にはみ出てしまいます。
;デフォルト（初期位置）に戻す場合は 0 にしてください。

[State ];サポートゲージ y座標
type=Varset
trigger1=roundstate<=1
var(54)=0

[State ];ブラストゲージ y座標
type=Varset
trigger1=roundstate<=1
var(53)=0

[State ];切り札ゲージ y座標
type=Varset
trigger1=roundstate<=1
var(50)=0

[State ];クライマックスゲージ y座標
type=Varset
trigger1=roundstate<=1
var(52)=0

[State ];ポテンシャルアイコン y座標
type=Varset
trigger1=roundstate<=1
var(38)=0

[State ];CLIMAXモードアイコン y座標
type=Varset
trigger1=roundstate<=1
var(45)=0


という項目が記載されている箇所があります。

変更できるゲージ類の項目がそれぞれありますので、“value = 0”という所の 0 を変更したい数値に変えてください。
1〜100のように正数だと初期位置より下に表示され、-1〜-100のように負数だと上に表示されます。

あまり大きい数値にすると画面外に表示され、見えなくなってしまいます。
デフォルト（初期位置）に戻したい場合は変更した数値を 0 にしてください。


※各変更可能箇所以外の項目を変更しないでください。不具合が出てしまいます。
